## logo_b-techno_engООО "Би-Техно"

## 107370, Москва, Открытое шоссе, д. 12, стр. 3

**тел.(499) 167-00-01, тел./факс:(499) 168-24-10**

**www.b-techno.ru; е-mail: info@b-techno.ru**

Коммерческое предложение

ООО «Би-Техно» предлагает рассмотреть следующее оборудование:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Цена, $ |
|  | Настольный вакуумный упаковщик HVC-260T/1A (DZ-260/PD ) |  |

Описание оборудования

Настольный вакуумный упаковщик HVC-260T/1A (DZ-260/PD)

Страна-производитель: Китай.



Настольный однокамерный вакуумный упаковщик HVC-260T/1A (DZ-260/PD) отличается компактными размерами и минимальным энергопотреблением.

*Области применения:*

Это отличный бюджетный аппарат для вакуумной упаковки продуктов — для мяса (охлажденного и замороженного), для рыбы, для сыра и других продуктов. Срок хранения продукции значительно возрастает, благодаря тому, что внутри упаковки создается вакуум.

Данный настольный аппарат активно используется не только на малых производственных предприятиях, в магазинах, ресторанах, фаст-фудах и т.д., но и, к примеру, в банковской сфере - для упаковки банкнот либо важных документов, ценных бумаг и пр.

*Особенности:*

* Обеспечивает быструю откачку воздуха из пакета.
* Одна запаечная планка, ширина шва 5 мм.
* Корпус аппарата изготавливается полностью из нержавеющей стали, что является гарантией длительного срока службы.
* Выбор режимов и функций осуществляется при помощи сенсорной панели управления.

*Краткие технические характеристики:*

Напряжение (В/Гц) AC 220/50

Мощность двигателя (Вт) 370

Мощность запайки (Вт) 200

Предельное вакуумное давление (кПа) 1.0

Количество запаивающих планок в камере 1

Длина запайки (мм) 260

Ширина шва (мм) 5

Производительность вакуумного насоса (м³/ч) 8

Внешние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм) 282×385×100

Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм) 260×363×100

Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм) 335×488×360

Материал исполнения Нерж. сталь

Вес нетто (кг) 35

*Дополнительные характеристики:*

Производительность: от 1 до 3 циклов/мин.

Диапазон регулировки времени:

Откачка воздуха: от 0 до 99 сек.

Запайка: от 0 до 9,9 сек.

Погрешность установки времени откачки / запайки: 0,1 %

Мощность запайки: 0,15 кВт

Предельное вакуумное давление: 1 кПа

С уважением,

Генеральный директор ООО «Би-Техно»

Бочкова Ю.Р.