## Вакуум-упаковочная машина DZ-820S/2В (Китай)

|  |  |
| --- | --- |
| HVC-820S-2B_сварочные_планки | Описание:- двухкамерная модель; - корпус и камера полностью из нержавеющей стали; - металлическая крышка; - цифровая панель управления; - легкозаменяемая сварочная планка; - запайка гибкой струной шириной 10 мм; - вставки для уменьшения, при необходимости, высоты камеры;  - функция газового наполнения. |
| Краткие технические характеристики: | |

### Напряжение (В/Гц) AC 220/50, 380/50

### Мощность двигателя (Вт) 3000

### Мощность запайки (Вт) 1500

### Предельное вакуумное давление (кПа) 1.0

### Количество запаивающих планок в камере 2

### Длина запайки (мм) 820

### Ширина шва (мм) 10

### Размеры камеры (Д\*Ш\*В) (мм) 910\*800\*225

### Объем вакуумного насоса ( м³ /ч) 100

### Материал исполнения камеры Нержавеющая сталь

### Габариты (Д\*Ш\*В) (мм) 1890\*1030\*1000

### Вес нетто (кг) 500

### 

### Товар сертифицирован.

**Гарантия – 1 год.**

Полностью из нержавеющей стали: