## logo_b-techno_engООО "Би-Техно"

## 107370, Москва, Открытое шоссе, д. 12, стр. 3

**тел.(499) 167-00-01, тел./факс:(499) 168-24-10**

**www.b-techno.ru; е-mail: info@b-techno.ru**

Коммерческое предложение

ООО «Би-Техно» предлагает рассмотреть следующее оборудование:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Цена, $ |
|  | Напольный вакуумный упаковщик Hualian HVC-400/2F SS  (DZ-400/2F SS) |  |

Описание оборудования

Напольный вакуумный упаковщик Hualian HVC-400/2F SS (DZ-400/2F SS)

Страна-производитель: Китай.

Напольный вакуумный упаковщик HVC-400/2F SS (DZ-400/2F SS) - новая функциональная модель бюджетной серии вакуум-упаковочных машин DZ. Данная серия была разработана производителем для удовлетворения всех ценовых ожиданий на рынке.

*Области применения:*

Для упаковки пищевых продуктов, полуфабрикатов, электронных приборов и деталей, драгметаллов, денежных банкнот.

*Особенности:*

* Аппарат выполнен полностью из нержавеющей стали. Стальной корпус надежно защищает от коррозии и внешних воздействий.
* Напольная конструкция с мобильными колесиками позволяет легко перемещать аппарат с места на место.
* Крышка – из прочного прозрачного пластика, обеспечивает визуальный контроль процесса упаковки.
* Вакуумная камера достаточно вместительна – общая рабочая высота (за счет крышки) составляет 120 мм.
* Для откачки воздуха используется промышленный насос производительностью 20 куб.м/час.
* Для запайки предусмотрены две сварочные планки длиной 400 мм каждая.
* Аппарат также имеет возможность проставления даты в шве выдавливанием, для этого дополнительно необходимо заказать специальные силиконовые литеры.
* Тип управления – электронная панель.

*Краткие технические характеристики:*

Габаритные размеры ДхШхВ, мм 650х570х1010

Габариты камеры (ДхШхВ), мм 400х330х120

Длина сварной планки, мм 400

Ширина запаечного шва, мм: 10

Глубина камеры, мм: 70

Общая рабочая высота (мм): 120

Количество камер Однокамерный

Количество сварочных планок 2

Функция газонаполения Нет

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Производительность 20 м³ /ч

Установка Напольная

Вес, кг 110

Напряжение питания, В 220

Подключение Электрическое

Мощность, кВт 0,9

С уважением,

Генеральный директор ООО «Би-Техно»

Бочкова Ю.Р.