## logo_b-techno_engООО "Би-Техно"

## 107370, Москва, Открытое шоссе, д. 12, стр. 3

**тел.(499) 167-00-01, тел./факс:(499) 168-24-10**

**www.b-techno.ru; е-mail: info@b-techno.ru**

Коммерческое предложение

ООО «Би-Техно» предлагает рассмотреть следующее оборудование:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Цена, $ |
|  | Настольный вакуумный упаковщик HVC-400/2T (DZ-400/2T) нерж. |  |
|  | Настольный вакуумный упаковщик HVC-400/2T (DZ-400/2T) краш. |  |

Описание оборудования

Настольный вакуумный упаковщик HVC-400/2Т (DZ-400/2T)

Страна-производитель: Китай.



Настольный вакуумный упаковщик HVC-400/2T (DZ-400/2T)– самая популярная модель среди однокамерных вакуумных упаковочных машин DZ.

*Области применения:*

Может использоваться для упаковки пищевых продуктов, полуфабрикатов, электронных деталей и т.п. Аппараты данной модели также широко используются в банковской сфере для упаковки денежных банкнот, ценных бумаг, финансовых документов и других ценностей.

*Особенности:*

* Использование современных технологий и дорогостоящих комплектующих обеспечивает долговечность и эффективность работы оборудования.
* Камера оснащена запечными планками длиной 400 мм каждая, пакеты можно укладывать на обе планки, и соответственно упаковывать больше пакетов за 1 цикл.
* Надежная механическая панель управления поможет легко подобрать нужные параметры упаковки в зависимости от особенностей конкретного продукта и упаковочного материала.
* Вакуумная камера выполнена из нержавеющей стали.
* Ширина запаечного шва 10 мм, время и мощность запайки регулируется посредством механического реле.
* Запаечные планки аппарата поднимаются за счет специального подъемного механизма, а не за счет воздушных подушек, как на большинстве китайских вакууматоров. Благодаря этому значительно проще проводить обслуживание и чистку.
* Время вакуумизации устанавливается на панели управления, механическая панель управления считается более надежной в сравнении с цифровой, она также более дешевая в ремонте.
* За процессом упаковки можно наблюдать через крышку из прозрачного оргстекла.
* Подъемный механизм крышки имеет возможность отключения (то есть крышка будет лежать без дополнительной фиксации) – такая опция не предусмотрена даже на немецких вакуумных упаковщиках.
* Аппарат оснащен промышленным насосом мощностью 20 м³ /час.

*Краткие технические характеристики:*

Напряжение (В/Гц) AC 220/50

Мощность двигателя (Вт) 900

Мощность запайки (Вт) 500

Предельное вакуумное давление (кПа) 1.0

Кол. запаивающих планов в камере 2

Длина запайки (мм) 400

Ширина шва (мм) 10

Объем вакуумного насоса ( м³ /ч) 20

Внутренние размеры камеры (Д\*Ш\*В) (мм) 440\*420\*140

Внешние размеры (Д\*Ш\*В) (мм) 480\*535\*510

Материал исполнения камеры Нержавеющая сталь

Вес нетто (кг) 80

С уважением,

Генеральный директор ООО «Би-Техно»

Бочкова Ю.Р.