## logo_b-techno_engООО "Би-Техно"

## 107370, Москва, Открытое шоссе, д. 12, стр. 3

**тел.(499) 167-00-01, тел./факс:(499) 168-24-10**

**www.b-techno.ru; е-mail: info@b-techno.ru**

Коммерческое предложение

ООО «Би-Техно» готово осуществить поставку следующего оборудования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Цена, руб., с НДС |
|  | Филетировочная машина ФМ-40 (Россия) для лососёвых пород рыб |  |

*\* Товар – сертифицирован.*

*График финансирования:*

* 50 % - предоплата;
* 50 % - по факту уведомления о готовности к отгрузке.

*Срок изготовления*:

* около 6 недель с момента поступления предоплаты.

*Пуско-наладочные работы:* не требуются

Описание оборудования



Филетировочная машина для лососевых ФМ-40

Страна производитель: Россия.

Машина для получения одинарных филе лососевых пород с кожей путем одновременной вырезки хребтовых костей, реберных костей и плавников.

*Выполняемые операции:*

* Вырезка хребтовых костей.
* Вырезка реберных костей.
* Удаление плавников, расположенных хребтовой кости.

*Процесс работы:*

* Оператор направляет потрошеную и обезглавленную рыбу в приемный механизм.
* Запатентованный механизм отделяет кости, плавники от филе.
* Филе падает в контейнер для готовой продукции.
* Кости падают в контейнер для отходов.

*Рекомендуемые виды рыб для переработки:*

* горбуша, кета и другие лососевые породы рыб. Обеспечена обработка разных видов рыбы в свежем, размороженном или соленом виде.

*Особенности:*

* 800-1000 рыб/час - высокая производительность;
* Выход филе горбуша, кета: 65-68% от потрошеной с головой рыбы - высокий % выхода продукции и минимум отходов;
* Выход филе горбуша, кета: 78-80 % от потрошеной без головы рыбы1 оператор - значительное сокращение рабочего персонала;
* 1 оператор - значительное сокращение рабочего персонала;
* заменяет 20 рабочих;
* применение дисковых ножей - гладкий, ровный и экономичный рез;
* дисковые ножи из высокопрочной стали обеспечивают долгую работу без заточки;
* проста в эксплуатации - персоналу не требуются специальные навыки, обучение за 1 час;
* надежна и долговечна - минимальное количество движущихся деталей и отсутствие электронных компонентов;
* соответствует гигиеническим нормам - конструкция полностью из нержавеющей стали;
* конструкция машины обеспечивает удобную мойку.

*Краткие технические характеристики:*

Длина, мм: 1450

Ширина, мм: 750


Высота, мм: 1200

Вес, кг: 175

Мощность электродвигателей: 3 кВт; 380 В

Производительность, рыб/час: 800-100


Расход воды, литров/час: 150-200




*Ссылка на видео:*

<https://youtu.be/BEoG9hBMwtc>

С уважением,

Генеральный директор

ООО «Би-Техно»

Бочкова Ю.Р.